**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА**

**ПАРТИЈА 1. Вентили и засуни**

**ЗА ВАЗДУШНЕ ВЕНТИЛЕ**:

**Ставке од 1 - 2**

- Тело и поклопац од материјала СРПС ЕН ГЈС 400(ГЈС500) или СРПС ЕН ГЈЛ 250 пластифицирани споља и изнутра минимално 250 микрона ;

-На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача ,димензија ДН и радни притисак;

-Кугла (пловак) од алуминијума обложен гумом ЕПДМ или нерђајући челик за велики отвор.

-Заптивање ЕПДМ

-Прирубница у складу са СРПС ЕН 1092-2 за НП10

-Вијци од нерђајућег челика (ИНОКС)

**Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:**

1.Приложити каталог произвођача за све понуђене елементе, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;

2.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, , не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

3.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

4.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

**Ставке од 3 до 6**

**ЗА ОВАЛНЕ ЗАТВАРАЧЕ**:

-Затварачи су са точком и гумираним клином (меко заптивање), без потребе периодичног чишћења унутрашњости (равно дно);

-Уградне мере у складу са СРПС ЕН 558-1 серије 15 (овални), и серије 14 (пљоснати);

-Материјал тела, поклопца и точка: ЕН ГЈС 400, или ЕН ГЈС 500, пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона;

-На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (ДН) и радни притисак;

-Вретено од нерђајућег челика, нерастуће, заптивено „о-ринг“ заптивкама ЕПДМ;

-Прирубнице у складу са СРПС ЕН 1092-2 за НП10;

-Материјал заптивки и гуме на клину је ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1;

-Вијци од нерђајућег челика, фабрички заливени парафином.

**Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:**

1.Приложити каталог произвођача за све понуђене затвараче са гумираним клином, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;

2.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, , не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

3.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

4.Важећи сертификат да је понуђена арматура у складу са директивом 2014/68/ЕУ за опрему под притиском (ЕУ сертификат), издат од стране акредитоване институције

5.Приложити важећи ИСО 9001:2008.

6.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

# *Квалитет*

Добављач је дужан да наручиоцу достави сертификате о квалитету, и важећи стандард ISO 9001 за производњу за водоводни и канализациони материјал који је предмет набавке, назив произвођача и земљу порекла као и узорке које наручилац буде захтевао, чиме се обавезује да ће у току читавог периода испоруке поштовати потребан квалитет и техничке карактеристике тражене према условима дефинисаним одговарајућим стандардима. Сертификати о квалитету биће саставни део Уговора о испоруци водоводног материјала. Сва документа, сертификати и стандарди морају бити на српском језику.

**Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет у току трајања уговора, затражи замену добара или проверу квалитета од надлежне организације или установе (уколико се утврди да добра нису задовољавајућег квалитета све трошкове ће сносити изабрани понуђач).**

Добављач је дужан да, под истим комерцијално техничким условима дефинисаним у својој Понуди, испоручи и сродне производе који нису наведени у Партији за коју је изабран.